|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **显示** | **功能说明** |
| 1 | A001 | 八通道地址码，（001—512）  B、C键加减地址码数值 |
| 2 | D001 | 四通道地址码，（001—512）  B、C键加减地址码数值 |
| 3 | R255 | 红色选色，（000—255）  B、C键修改选色 |
| 4 | G255 | 绿色选色，（000—255）  B、C键修改选色 |
| 5 | B255 | 兰色选色，（00—25）  B、C键修改选色 |
| 6 | W255 | 兰色选色，（00—25）  B、C键修改选色 |
| 7 | FH00 | 颜色选择 （01—08）  B、C键修改 |
| 8 | CL00 | 七彩跳变，（01—99）  B、C键修改脉变、渐变速度 |
| 4 | CC00 | 七彩组合变化， （01—99）  B、C键修改组合变化速度 |
| 5 | DE00 | 七彩渐变色 |
| 6 | CP00 | 七彩跳变，（01—99）  B、C键修改脉变、渐变速度 |
| 7 | SUO1 | 声控变化 |

**注：主从模式将其他需要连接的灯具显示码设置为d.001,设其中一台灯具的程序为主机控制模式，**

**DMX通道控制:**

**8 CH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能** | **说明** |
| 第1通道 | 总调光 | R、G、B.W总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | R调光 | R调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第3通道 | G调光 | G调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第4通道 | B调光 | B调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第5通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | 总频闪 | R、G、B.W总频闪，由慢到快 |
| 第8通道 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快 |